地面数字电视频道申请表
	组网方式
	多频网MFN □  单频网SFN □

	工作模式
	总局推荐第  种工作模式，其他 □

	信道调制方式
	多载波C=3780 □ 单载波C=1 □

	载波调制方式
	4QAM-NR □ 4QAM □ 16QAM □ 32QAM □  64QAM □

	FEC编码效率
	0.4 □ 0.6 □ 0.8 □

	帧头模式
	PN 420 □ PN595 □ PN945 □

	符号交织模式
	240 □ 720 □
	系统净荷数据率                Mbps

	信源编码方式
	

	发射频道
	DS—（   ）
	频道属性
	规划 □    扩功 □

	
	
	
	迁址 □    新增 □

	主发射台名
	
	发射机平均输出功率       Kw

	主发射台经纬度      
	东经     °     ′     〞    北纬     °     ′     〞   

	主发射台址
	
	海拔高度
	米

	天线增益
	分贝
	极化方式
	
	天线高度
	米

	天线场型
	

	天线方向性
	全向□  定向□                     （使用定向天线须附图）

	播出节目名称
	

	从发射台名
	（从发射台为多个的，请另附页）
	发射机平均输出功率       Kw

	从发射台经纬度      
	东经     °     ′     〞    北纬     °     ′     〞   

	从发射台址
	
	海拔高度
	米

	天线增益         
	分贝
	极化方式
	
	天线高度
	米

	天线场型
	

	天线方向性
	全向□  定向□                     （使用定向天线须附图）


